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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на изготовление комплектной трансформаторной подстанции блочной на напряжение 110 кВ

	Заказчик:
	

	Наименование объекта:
	

	Адрес объекта:
	

	Координаты объекта:
	

	Вид работ
	☐ новое строительство
☐ реконструкция

	Объём выполняемых работ
	☐ разработка технических решений
☐ проектирование
☐ поставка 
☐ монтаж
☐ пусконаладочные работы

	Тип КТП Б
	КТП Б -

	Номинальный ток ввода KPУ 10(6)кВ, А
	


	Тип силового трансформатора
	

	Тип изоляции
	☐ фарфоровая (по умолчанию)


	
	☐ полимерная


	Тип покрытия металлоконструкций подстанции
	☐ эмаль (по умолчанию)


	
	☐ горячее цинкование


	Высота фундамента
	☐ min 500мм (по умолчанию)


	
	☐ прочее (указать) __________


	Жесткая ошиновка
	Номинальный ток, А
	☐ 690 (по умолчанию)
	

	
	Сквозной ток, А
	☐ 65 (по умолчанию)
	

	
	Ток термической стойкости, А
	☐ 25 (по умолчанию)
	

	
	
	☐ в поставку не входит

	Гибкая ошиновка
	☐ по спецификации проектной документации

	
	☐ типовая


	
	☐ в поставку не входит


	Тип разъединителя
	

	Тип привода разъединителя
	Главные ножи _________________

	
	Заземляющие ножи _____________

	Тип выключателя
	

	Тип трансформатора тока
	

	Тип трансформатора напряжения
	

	Тип ОПН
	

	Тип ОПН нейтрали обмоток ВН силового трансформатора 
	

	Тип заземлителя нейтрали
	

	Тип привода заземлителя нейтрали
	

	Схемы вспомогательных соединений блоков
	☐ Б110-17, 117, 18, 19, 20, 21
	ОГК____

	
	☐ Б110-42
	ОГК____

	
	☐ Б110-71, 71П
	ОГК____

	
	☐ Б110-73, 74
	ОГК____

	Способ доставки
	☐ ЖД

	
	☐ Автотранспорт

	Дополнительно
	Типовые двухуровневые кабельные конструкции
	☐ Да                (по умолчанию)
	☐ Нет

	
	Площадки обслуживания для приводов выключателя
	☐ Да  ____ шт.
	☐ Нет               (по умолчанию)

	
	Площадки обслуживания для приводов разъединителя и клемных ткафов ПД-42 (Для высоты фундамента от 500 мм)
	☐ Да  ____ шт.
	☐ Нет               (по умолчанию)

	
	Отдельные стойки под выносные блоки управления разъединителем
	☐ Да  ____ шт.
	☐ Нет              (по умолчанию)

	
	Отдельные стойки под выносные клемные шкафы
	☐ Да  ____ шт.
	☐ Нет              (по умолчанию)

	
	Туалет 
	☐ Да  ____ шт.
	☐ Нет                (по умолчанию)

	
	Осветительная установка OУ-2
	☐ Да  ____ шт.
	☐ Нет               (по умолчанию)

	
	Зажим на силовой
трансформатор типа АШМ
	Вывод НН
	☐ Да ____ шт.
тип ______
	☐ Нет               (по умолчанию)

	
	
	Вывод ВН
	☐ Да ____ шт.
тип ______
	☐ Нет                (по умолчанию)

	
	
	Вывод нулевой
	☐ Да ____ шт.
тип ______
	☐ Нет                (по умолчанию)

	
	ЗИП
	☐ Да                 (по умолчанию)
	☐ Нет                (по умолчанию)

	
	Внешнее ограждение подстанции
	Незаглубленное
	☐ Да  ____ м.п.
съёмная панель с калиткой ___ шт.
	☐ Нет                  (по умолчанию)

	
	
	Заглубленное
	☐ Да  ____ м.п.
ворота____ шт. калитка ___ шт.
	☐ Нет          (по умолчанию)

	ОРУ 110 кВ по развитым схемам
(110-12, 13, 14) 
	Модуль ОРУ 110 кВ, Р-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кол-во модулей, шт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Номинальный ток ячейки, А
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ток термической стойкости, кА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Номинальный ток сборных шин ____А,                                             количество трёхфазных пролётов ____шт

	Дополнительные требования:
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	Заполненный опросный лист необходимо отправить по адресу epp163@mail.ru
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